

**УСТАНОВКА**

1. Подключите воздуховод (внутренний диаметр 4 мм) к выпускному отверстию компрессора, поместите воздуховод в аквариум вместе с распылителем, а затем начните работу.

2. Поместите компрессор на плоскую поверхность над водой или подключите обратный клапан между воздушной трубой и компрессором на расстоянии нескольких дюймов, чтобы вода не перекачивалась обратно в компрессор

3. С помощью диска на задней панели воздушного насоса отрегулируйте выходное отверстие.

**ВНИМАНИЕ**

1. Не подключайте напряжение, отличное от указанного в инструкции.

2. Отключите основное электроснабжение перед установкой или обслуживанием.

3. Никогда не погружайте компрессор в воду.

4. Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать данное устройство и используйте только рекомендованные детали для замены.

5. Используйте в сухом месте.

6. Если устройство выходит из строя, полностью изолируйте его от вашего аквариума и обратитесь к поставщику.

7. Если долгое время не используется, отсоедините вилку и храните в прохладном и сухом месте.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ**


Регулярно очищайте воздуховод и распылитель (если используете), чтобы обеспечить максимальную производительность и длительный срок службы.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**



**Список деталей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Название | Номер | Название |
| 1. | Клапан регулировки | 7. | Выходное отверстие |
| 2. | Верхняя оболочка | 8. | Винт 3.9\*13 |
| 3. | Компоненты компрессора | 9. | Мотор |
| 4. | Нижняя оболочка | 10. | Винт 3.9\*25 |
| 5. | Резиновые прокладки | 11. |  |
| 6. | Винт 3\*55 |  |  |



**УСТАНОВКА**

